# Limpeza semiautomática do filtro (ver figura I)

O mais tardar, quando o poder de aspiração já não for suficiente, tem de ser acionada a limpeza do filtro..

O intervalo para a limpeza do filtro depende do tipo e da quantidade de pó. Se for utilizado regularmente, a máxima potência de transporte é mantida por mais tempo.

Na limpeza semiautomática do filtro (SFC+) é eliminado o pó depositado nas lamelas do filtro de pregas através da inversão do fluxo de ar.

Um filtro de pregas com superfície suja está operacional. Uma limpeza manual do filtro de pregas através de batimentos e sopro não é necessária e pode até danificar o filtro.

Nota: A limpeza semiautomática do filtro está ativada de fábrica (interruptor SFC+ (18) na posição I).

- Ativar a limpeza do filtro SFC+
  Feche com a palma da mão a abertura do bico ou da mangueira.
  ou com o módulo SFC+ (20) montado:
  Pressione o disparador (33) durante cerca de 10 segundos para baixo.
- Desativar SFC+
  Empurre o interruptor SFC+ (18) para a frente (posição 0).
- Ativar SFC+
  Empurre o interruptor SFC+ (18) para trás (posição I).