# Siurbimo priedų montavimas

Siurbimo žarna (21) ir „SFC+“ modulis (20) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (19), lenktą antgalį (22)).

## Nusiurbimo adapterio montavimas (žr. C pav.)

- „SFC+“ modulį (20) įstatykite ant siurbimo žarnos (21) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (31).
- Tada nusiurbimo adapterį (19) stumkite į „SFC+“ modulį (20) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu „SFC+“ modulio mygtukai (31).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (31) ir atskirkite konstrukcines dalis.

## Antgalių ir vamzdžių montavimas (žr. D pav.)

- Lenktą antgalį (22) įstatykite ant siurbimo žarnos (21) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (31).
- Tada tvirtai ant lenkto antgalio (22) įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (grindų antgalį, tarpų antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (31) ir atskirkite konstrukcines dalis.