# Poluautomatsko čišćenje filtra (vidjeti sliku I)

Čišćenje filtra trebate aktivirati najkasnije kada usisna snaga više nije dovoljna.

Učestalost čišćenja filtra ovisi o vrsti prašine i količini prašine. Kod redovite primjene ostaje dulje vrijeme zadržan maksimalni dobavni učin.

Kod poluautomatskog čišćenja filtra (SFC+) lamele plosnatog naboranog filtra se čiste od nakupljene prašine preusmjeravanjem strujanja zraka.

Površinski zaprljan filtar potpuno je tehnički ispravan. Nije potrebno ručno čišćenje plošnog naboranog filtra protresanjem ili ispuhivanjem jer to može čak oštetiti filtar.

Napomena: Tvornički je aktivirano poluautomatsko čišćenje filtra (SFC+ prekidač (18) je u položaju I).

- Aktiviranje SFC+ čišćenja filtra
  Dlanom zatvorite otvor sapnice ili usisnog crijeva.
  ili kod montiranog SFC+ modula (20):
  Pritisnite okidač (33) oko 10 sekundi prema dolje.
- Deaktiviranje SFC+
  SFC+ prekidač (18) pritisnite prema naprijed (položaj 0).
- Aktiviranje SFC+
  SFC+ prekidač (18) pritisnite prema natrag (položaj I).