# Montarea/Demontarea sacului de eliminare a prafului sau sacului de colectare a prafului (aspirare uscată) (consultă imaginile E1−E2)

Pentru aspirarea uscată, puteţi introduce un sac de eliminare a prafului (23) sau un sac de colectare a prafului (accesoriu) în rezervor (1). Astfel va fi facilitată eliminarea prafului.

Observaţie: În cazul utilizării unui sac din hârtie filtrantă trebuie, iar în cazul utilizării unui sac filtru din pâslă ar trebui să dezactivaţi curăţarea semiautomată a filtrului (SFC+) vezi Curăţarea semiautomată a filtrului (consultaţi imaginea I).

##

- Deschideţi închizătoarele (9) şi scoateţi partea superioară a aspiratorului (8).

- Introduceţi în rezervor (1) sacul de eliminare a prafului (23), cu orificiul de umplere orientat în sus.
- Trageţi orificiul de umplere peste flanşa de racord până în adâncitura flanşei de racord.
- Asiguraţi-vă că sacul de eliminare a prafului (23) se sprijină în totalitate pe pereţii interiori ai rezervorului (1).
- Treceţi partea rămasă a sacului de eliminare a prafului (23) peste marginea rezervorului (1).

- Aşezaţi partea superioară a aspiratorului (8) şi închideţi închizătoarele (9).

##

- Deschideţi închizătoarele (9) şi scoateţi partea superioară a aspiratorului (8).

- Desprindeţi spre partea posterioară sacul de eliminare plin (23) de pe flanşa de racord.
- Extrageţi cu atenţie sacul de eliminare a prafului (23) din rezervor (1), fără a-l deteriora.
  Aveţi în vedere ca sacul de eliminare a prafului să nu se atingă de flanşa de racord sau de alte obiecte ascuţite.
- Scoateţi folia de acoperire a benzii adezive şi închideţi prin lipire sacul de eliminare a prafului.
  Apoi strângeţi sacul de eliminare a prafului (23) sub orificiul de umplere cu folia de acoperire a benzii adezive care a fost îndepărtată.

##

- Deschideţi închizătoarele (9) şi scoateţi partea superioară a aspiratorului (8).

- Desprindeţi spre partea posterioară sacul de colectare a prafului plin de pe flanşa de racord. Închideţi orificiul sacului de colectare a prafului acoperindu‑l cu capacul acestuia. Extrageţi sacul de colectare a prafului închis din rezervor (1).
- Treceţi noul sac de colectare a prafului peste flanşa de racord a aspiratorului. Asiguraţi-vă că, sacul de colectare a prafului se sprijină pe întreaga sa lungime de peretele interior al rezervorului (1).

- Aşezaţi partea superioară a aspiratorului (8) şi închideţi închizătoarele (9).