# Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Potenza assorbita nominale | W | 1.200
Frequenza | Hz | 50–60
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 35
Capacità netta (liquido) | l | 19
Capacità del sacchetto raccoglipolvere | l | 19
Depressione max.A)
Aspiratore | hPa | 230
Turbina | hPa | 254
Portata max.A)
Aspiratore | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Potenza di aspirazione max. | W | 1380
Superficie filtro pieghettato | m² | 0,615
Classe di polveri |  | L
PesoB) | kg | 11,6
Classe di protezione |  | /I
Grado di protezione aspiratore |  | IPX4
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera |  | IP55

A)

  Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da Ø 35 mm e 3 m di lunghezza

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Funzione start/stop automatico
Tensione nominale | Potenza max. | Potenza min.
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell’elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente dell’aspiratore per la polvere.