# Tekniska data

Våt‑/torrdammsugare |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Nominell ingångseffekt | W | 1 200
Frekvens | Hz | 50–60
Behållarvolym (brutto) | l | 35
Nettovolym (vätska) | l | 19
Dammpåsens volym | l | 19
Max. undertryckA)
Dammsugare | hPa | 230
Turbin | hPa | 254
Max. genomströmningsmängdA)
Dammsugare | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbin | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Max. dammsugningseffekt | W | 1 380
Yta veckfilter | m² | 0,615
Dammklass |  | L
ViktB) | kg | 11,6
Skyddsklass |  | /I
Skyddsklass, sugare |  | IPX4
Skyddsklass kontakt Schweiz |  | IP55

A)

  uppmätt med en sugslang Ø 35 mm och 3 m längd

B)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatik
Märkspänning | Maximal effekt | Minimal effekt
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta värde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna på dammsugarens kontakt.