# Kuiva tolmu imemine

## Ladestunud tolmu imemine

Tolmuimeja sisselülitamiseks seadke töörežiimi valikulüliti (5) sümbolile „Imemine“. |
Tolmuimeja väljalülitamiseks seadke töörežiimi valikulüliti (5) sümbolile „Väljalülitamine“. |

## Töötavate elektriliste tööriistade tekitatava tolmu imemine (vaata joonis H)

- Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr olema piisav. Järgige vastavaid siseriiklikke eeskirju.

Tolmuimejasse on integreeritud kaitsekontaktiga pistikupesa (3). Sellega saate ühendada välise elektrilise tööriista. Järgige ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendusvõimsust.

- Paigaldage tolmueemaldusadapter (19) vaadake Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (vt jn C).
- Asetage imiadapter (19) elektrilise tööriista imiotsakusse.

Suunis: töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike (nt tikksaed, lihvijad jms) tuleb õhuava (32) imiadapteril(19) avada. Ainult nii saab poolautomaatne filtripuhastus (SFC+) probleemideta töötada.
Pöörake selleks väärõhuava (32) kohal olevat rõngast, kuni ava on maksimaalne.

Tolmuimeja start-/stopp-automaatika kasutuselevõtuks seadke töörežiimide valikulüliti (5) sümbolile „Start-/stopp-automaatika“. |
Tolmuimeja kasutuselevõtuks lülitage pistikupessa (3) ühendatud elektriline tööriist sisse. Tolmuimeja käivitub automaatselt.
Tolmu eemaldamise lõpetamiseks lülitage elektriline tööriist välja. Start-/stopp-automaatika järeljooksufunktsioon töötab veel kuni 15 sekundit, et eemaldada imivoolikust tolmujäägid.
Tolmuimeja väljalülitamiseks seadke töörežiimide valikulüliti (5) sümbolile „Väljalülitamine“. |