# Shranjevanje in transport (glejte sliko L)

- Omrežni kabel navijte na vpetje kabla (13).
- Namestite pribor v za to predvidena držala: sesalne cevi (29) v držala (15), šobo za fuge (25) v držalo (16), talno šobo (28) v držalo (17).
- Odprite elastične trakove držala za gibko sesalno cev (4) in položite sesalno cev (21) okrog zgornjega dela sesalnika v držalo (4).
  Znova namestite elastične trakove.
- S klikom namestite L-Boxx na vpetje (7).
- Odstranite polno vrečko za odpad oz. polno vrečko za prah in pred prenašanjem sesalnika izpraznite posesano tekočino, tako da preprečite morebitne poškodbe hrbta.
  Sesalnik nosite samo z nosilnim ročajem (6).
- Sesalnik odložite v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.
- Za zapah sprednjih kolesc (12) pritisnite na zavoro za sprednja kolesca (11).