# Мокро смучене

- Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи, леснозапалими или експлозивни прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии. Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

- Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа. Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.

Указание: Изискванията към степента на пропускливост (клас на прах L) са доказани само за сухо смучене.

## Работни стъпки преди мокро смучене

- При нужда свалете тъканата торба за отпадъци (23) или прахоуловителната торба.

Указание: За по-лесното изхвърляне на отпадъците при засмукване на смеси от вода и твърди частици използвайте торба с мокър филтър (принадлежност), която отделя твърдите частици от течността.

- Поставете гуменото уплътнение (26) в дюзата за под (28). вж. Поставяне на гуменото уплътнение (мокро смучене) (вж. фиг. F)
- Изключете полуавтоматичното почистване на филтъра (SFC+) вж. Полуавтоматично почистване на филтъра (вж. фиг. I)

## Засмукване на течности

- За да включите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Засмукване".

Прахосмукачката има сензори за степента на запълване (35). Когато бъде достигнато максималното ниво на запълване, прахосмукачката се изключва. Поставете избирача на режими на работа (5) върху символа "Изключване".

Указание: При засмукване на непроводящи течности (напр. емулсия от пробиване, масла и греси) прахосмукачката при пълен контейнер не се изключва. Степента на запълване трябва да се проверява постоянно и контейнерът да се изпразва своевременно.

- За да изключите прахосмукачката, завъртете превключвателя за режима на работа (5) до символа "Изключено".

- Изпразнете контейнера (1).

За избягване на образуване на плесен след мокро смучене:

- Извадете плоския филтър (24) и също го оставете да изсъхне добре.
- Свалете горната част на прахосмукачката (8), отворете капака на филтъра (34) и ги оставете да изсъхнат добре.