# Az üzemzavarok elhárítása

- Ha egy üzemzavar (például szűrőtörés) lép fel, a porszívót azonnal ki kell kapcsolni. Az ismételt üzembevétel előtt az üzemzavart meg kell szüntetni.

Probléma | Hibaelhárítás
--- | ---
A szívóturbina nem indul el. | Ellenőrizze a hálózati tápvezetéket, a hálózati csatlakozó dugót, a biztosítékot , a dugaszolóaljzatot és a (35) töltési szint érzékelőket.
Állítsa a (5) üzemmód-átkapcsoló a „Start-/Stop-Automatika“ jelén áll. Állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót „Porszívás“ jelére, illetve kapcsolja be a (3) dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot.
A szívóturbina kikapcsol. | Ürítse ki a (1) tartályt.
A szívóturbina a tartály kiürítése után nem indul el. | Kapcsolja ki a porszívót, várjon 5 másodpercet, majd az 5 másodperc elteltével ismét kapcsolja be a porszívót.
Tisztítsa meg egy kefével a (35) töltési szint kijelzőket, valamint a (35) töltési szint kijelzők közbenső területét.
A szívóerő csökken. | Szűntesse meg a szívófej, a (29) szívócső, a (21) elszívótömlő vagy a (24) lapos redős szűrő dugulását.
Cserélje ki a (23) poreltávolító zsákot vagy a porzsákot.
Pattintsa helyesen be a (34) szűrő fedelet.
Tegye fel helyesen a porszívó (8) felső részét és zárja le a (9) lezáró kapcsokat.
Cserélje ki a (24) lapos redős szűrőt.
Az elszívás során por lép ki | Ellenőrizze a (24) lapos redős szűrő előírásszerű beszerelését.
Cserélje ki a (24) lapos redős szűrőt.
A kikapcsoló automatika (nedves elszívás) nem reagál. | Tisztítsa meg egy kefével a (35) töltési szint kijelzőket, valamint a (35) töltési szint kijelzők közbenső területét.
Az elektromosan nem vezető folyadékok vagy habképződés esetén a kikapcsoló automatika nem működik. Folyamatosan ellenőrizze a töltési szintet.
A szűrőtisztítás nem működik. | Tolja hátra a (18) SFC+-kapcsolót (I helyzet).