# Imutarvikkeiden asentaminen

Imuletkussa (21) ja SFC+-moduulissa (20) on kiinnitysjärjestelmä, johon voit liittää imutarvikkeen (imuadapteri (19), käyräsuutin (22)).

## Imuadapterin asennus (katso kuva C)

- Asenna SFC+-moduuli (20) imuletkuun (21) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Kytke sen jälkeen imuadapteri (19) SFC+-moduuliin (20) niin, että SFC+-moduulin molemmat lukitusnupit (31) napsahtavat kuuluvasti kiinni.
- Paina irrotusta varten lukitusnuppeja (31) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

## Suulakkeiden ja putkien asennus (katso kuva D)

- Asenna käyräsuutin (22) imuletkuun (21) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Asenna sen jälkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake, rakosuulake, imuletku, jne.) käyräsuuttimeen (22).
- Paina irrotusta varten painonuppeja (31) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.