# Montering af sugetilbehør

Sugeslangen (21) og SFC+-modulet (20) er udstyret med et klipssystem, hvormed sugetilbehør (udsugningsadapter (19), krumt mundstykke (22)) kan tilsluttes.

## Montering af udsugningsadapter (se billede C)

- Sæt SFC+-modulet (20) på sugeslangen (21), indtil de to trykknapper (31) på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- Sæt derefter udsugningsadapteren (19) på SFC+-modulet (20), indtil de to trykknapper (31) på SFC+-modulet går hørbart i indgreb.
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (31) indad og trække delene fra hinanden.

## Montering af mundstykker og rør (se billede D)

- Sæt det krumme mundstykke (22) på sugeslangen (21), indtil de to trykknapper (31) på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- Sæt derefter det ønskede sugetilbehør (gulvmundstykke, fugemundstykke, sugerør etc.) fast på det krumme mundstykke (22).
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (31) indad og trække delene fra hinanden.