# Curăţarea semiautomată a filtrului (consultaţi imaginea I)

Funcţia de curăţare a filtrului trebuie activată cel mai târziu atunci când puterea de aspirare nu mai este suficientă.

Frecvenţa de curăţare a filtrului depinde de tipul şi cantitatea de praf aspirat. În cazul activării cu regularitate a funcţiei, capacitatea de aspirare se menţine la nivel maxim pentru un timp mai îndelungat.

La curăţarea semiautomată a filtrului (SFC+), depunerile de praf sunt eliminate de pe lamelele filtrului burduf plat prin inversarea direcţiei curentului de aer.

Un filtru-burduf murdar numai superficial este complet funcţional. Curăţarea manuală a filtrului-burduf plat prin batere sau suflare nu este necesară, putând chiar determina deteriorarea filtrului.

Observaţie: Curăţarea semiautomată a filtrului este activată din fabrică (comutator SFC+ (18) în poziţia I).

- Declanşarea curăţării filtrului SFC+
  Închideţi cu palma deschiderea duzelor sau a furtunului de aspirare.
  sau la modulul SFC+ (20): montat
  Apăsaţi în jos declanşatorul (33) timp de aproximativ 10 secunde.
- Dezactivarea SFC+
  Împingeţi în faţă comutatorul SFC+ (18) (poziţia 0).
- Activarea SFC+
  Împingeţi spre înapoi comutatorul SFC+ (18) (poziţia I).