# Halvautomatisk filterrengøring (se billede I)

Senest når sugeydelsen ikke mere er tilstrækkelig, skal filterrengøringen aktiveres.

Filterrengøringens hyppighed er afhængig af støvtype og støvmængde. Ved regelmæssig anvendelse bevares den maksimale ydelse i længere tid.

Ved den halvautomatiske filterrengøring (SFC+) renses fladfoldefilterets lameller for støvaflejringer ved at vende luftstrømmen.

Et foldefilter, der kun er snavset på overfladen, er fuldt funktionsdygtigt. Det er ikke nødvendigt at rengøre fladfoldefilteret manuelt ved at banke det ud eller blæse det rent. Desuden kan det beskadige filteret.

Bemærk: Den halvautomatiske filterrengøring er aktiveret fra fabrikken (SFC+-kontakt (18) i stilling I).

- Udløsning af SFC+-filterrengøring
  Luk mundstykke- eller sugeslangeåbningen med håndfladen.
  eller ved monteret SFC+-modul (20):
  Tryk udløseren (33) ned i ca. 10 sekunder.
- Deaktivering af SFC+
  Skub SFC+-kontakten (18) fremad (stilling 0).
- Aktivering af SFC+
  Skub SFC+-kontakten (18) bagud (stilling I).