# Pusautomātiskā filtra tīrīšana (skat. attēlu I)

Elektromagnētisko filtra tīrīšanas sistēmu nepie‌ciešams aktivizēt, vēlākais, tad, ja uzsūkšanas jauda kļūst nepietiekama.

Filtra tīrīšanas biežums ir atkarīgs no uzsūcamo putekļu daudzuma un tipa. Regulāri pielietojot elektromagnētisko filtra tīrīšanas sistēmu, ilgāk saglabājas augsta putekļu uzsūkšanas jauda.

Pielietojot filtra pusautomātiskās tīrīšanas (SFC+) funkciju, uz brīdi mainās gaisa plūsmas virziens, kā rezultātā filtra ieloces tiek attīrītas no tajās ielipušajiem putekļiem.

Ieloču filtrs, kuram ir netīra tikai virsma, spēj pilnā apjomā funkcionēt. Pie tam nav nepieciešama plakano ieloču filtra tīrīšana ar roku, to izpūšot vai ar to uzsitot pa cietu virsmu, jo tā var sabojāt filtru.

Norāde: pusautomātiskās filtra tīrīšanas funkcija tiek aktivizēta rūpnīcā (pārvietojot SFC+ slēdzi (18) stāvoklī I).

- SFC+ filtra tīrīšanas funkcijas aktivizēšana
  Ar plaukstu nosedziet sprauslas vai uzsūkšanas šļūtenes atvērumu.
  vai arī, ja ir pievienots SFC+ modulis (20):
  Nospiediet filtra tīrīšanas palaidēju (33) un turiet to nospiestu aptuveni 10 sekundes.
- SFC+ sistēmas deaktivizēšana
  Pabīdiet SFC+ slēdzi (18) uz priekšu (stāvoklī 0).
- SFC+ sistēmas aktivizēšana
  Pabīdiet SFC+ slēdzi (18) atpakaļ (stāvoklī I).