# Polsamodejno čiščenje filtra (glejte sliko I)

Najkasneje, ko sesalna moč ne zadošča več, morate aktivirati čiščenje filtra.

Pogostost čiščenja filtra je odvisna od vrste in količine prahu. Pri redni uporabi se dlje časa ohrani največja moč.

Pri polsamodejnem čiščenju filtra (SFC+) obrnjen zračni tok z lamel ploskega nagubanega filtra odstrani naložen prah.

Površinsko umazan nagubani filter še deluje. Ročno čiščenje ploščatega nagubanega filtra s potrkavanjem ali izpihovanjem ni potrebno in lahko filter celo poškoduje.

Opozorilo: polsamodejno čiščenje filtra je tovarniško vklopljeno (stikalo SFC+ (18) v položaju I).

- Vklop čiščenja filtra SFC+
  Z roko zaprite odprtino za šobe ali gibko sesalno cev.
  ali pri nameščenem modulu SFC+ (20):
  pritisnite sprožilec (33) za približno 10 sekund navzdol.
- Izklop SFC+
  Potisnite stikalo SFC+ (18) naprej (položaj 0).
- Vklop SFC+
  Potisnite stikalo SFC+ (18) nazaj (položaj I).