# Thithje e lagësht

- Mos thithni me thithësin lëngje të djegshme ose shpërthyese, për shembull benzinë, vaj, alkool, lëndë tretëse. Mos thithni pluhura të nxehtë, të djegshëm ose shpërthyes. Mos e përdorni thithësin në mjedise që rrezikohen nga shpërthimi. Pluhurat, avujt ose lëngjet mund të ndizen dhe të shpërthejnë.

- Thithësi nuk duhet të përdoret si pompë uji. Fshesa me korrent është menduar për thithjen e përzierjeve të ajrit dhe ujit.

Shënim: Kërkesat për shkallën e përshkueshmërisë (klasa e pluhurit L) janë provuar vetëm për thithjen e thatë.

## Hapat e punës përpara thithjes së lagësht

- Nëse është e nevojshme, hiqni qesen e asgjësimit (23) ose qesen e pluhurit.

Shënim: Për asgjësim më të lehtë kur pastroni përzierjet e ngurta me ujë, përdorni një qese filtri për lagështi (aksesor), e cila ndan lëngun nga lëndët e ngurta.

- Vendosni buzët e gomës (26) në grykën e dyshemesë (28) shih Vendosni buzët prej gome (Thithje e lagësht) (shih figurën F).
- Fikni pastrimin gjysmë automatik të filtrit (SFC+) shih Pastrimi gjysmë automatik i filtrit (shih figurën I).

## Thithja e lëngjeve

- Për të ndezur fshesën me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Thithje".

Fshesa me korrent është e pajisur me sensorë të nivelit të mbushjes (35). Sapo të arrihet niveli maksimal i mbushjes, fshesa me korrent fiket. Vendoseni çelësin e përzgjedhësit të modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Fik".

Shënim: Kur pastroni lëngje jopërçuese (p.sh. emulsioni i shpimit, vajrat dhe yndyrat) fshesa me korrent nuk fiket kur kontejneri është plot. Niveli i mbushjes duhet të kontrollohet vazhdimisht dhe kontejneri të zbrazet në kohën e duhur.

- Për të fikur fshesën me korrent, vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (5) në simbolin "Fik".

- Zbrazni kontejnerin (1).

Për të shmangur formimin e mykut pas thithjes së lagësht:

- Hiqeni filtrin e sheshtë të palosur (24) dhe lëreni të thahet plotësisht.
- Hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8), hapni kapakun e filtrit (34) dhe lërini të thahen plotësisht.