# Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Moc nominalna | W | 1.200
Częstotliwość | Hz | 50–60
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 35
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 19
Pojemność worka na pył | l | 19
Maks. podciśnienieA)
odkurzacz | hPa | 230
turbina | hPa | 254
Maks. przepływ powietrzaA)
odkurzacz | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
turbina | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Maks. siła ssania | W | 1380
Powierzchnia filtra fałdowanego | m² | 0,615
Klasa ochrony przeciwpyłowej |  | L
WagaB) | kg | 11,6
Klasa ochrony |  | /I
Stopień ochrony odkurzacza |  | IPX4
Stopień ochrony wtyczki (Szwajcaria) |  | IP55

A)

  Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3 m

B)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

System automatycznego startu/stopu odkurzacza
Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc
--- | --- | ---
230 V | 2.200 W | 100 W

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.