# Aspirare uscată

## Aspirarea depunerilor de pulberi

Pentru pornirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Aspirare”. |
Pentru oprirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Oprire”. |

## Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcţionării acestora (consultă imaginea H)

- Încăperea trebuie să fie aerisită cu regularitate în cazul în care aerul uzat este recirculat în interiorul acesteia. Respectaţi reglementările naţionale corespunzătoare.

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecţie (3). Poţi racorda la aceasta o sculă electrică externă. Ţine cont de puterea racordată maximă admisă a sculei electrice racordate.

- Montează adaptorul de aspirare (19) vezi Montarea adaptorului de aspirare (consultaţi imaginea C).
- Introdu adaptorul de aspirare (19) în racordul de aspirare al sculei electrice.

Observaţie: În cazul lucrului cu scule electrice care au un orificiu mic de admisie a aerului în furtunul de aspirare (de exemplu, ferăstraie verticale, şlefuitoare etc.), este necesar ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (32) al adaptorului de aspirare (19) să fie deschis. Numai astfel va putea funcţiona fără probleme curăţarea semiautomată a filtrului (SFC+).
În acest scop, roteşte inelul de deasupra orificiului de admisie a aerului suplimentar (32) până când orificiul se deschide la maxim.

Pentru punerea în funcţiune a sistemului automat de pornire/oprire al aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Pornire/Oprire automată”. |
Pentru punerea în funcţiune a aspiratorului, porniţi scula electrică racordată la priză (3). Aspiratorul porneşte automat.
Opriţi scula electrică pentru a finaliza aspirarea. Funcţia de post-funcţionare a pornirii/opririi automate continuă să mai funcţioneze până la 15 secunde, pentru a aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.
Pentru oprirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (5) în dreptul simbolului „Oprire”. |