# Сухе відсмоктування

## Відсмоктування пилу, що поосідав

Щоб увімкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Режим всмоктування». |
Щоб вимкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Вимикання». |

## Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. H)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну, якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У пилосос інтегрована розетка із захисним контактом (3). У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під’єднаного електроінструмента.

- Монтуйте відсмоктувальний перехідник до пилососа (19) див. Монтаж відсмоктувального адаптера (див. мал. C).
- Встроміть перехідник до пилососа (19) у витяжний патрубок електроінструмента.

Вказівка: Під час роботи з електроінструментами з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (напр., лобзики, шліфувальні машини тощо), необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою (32) на відсмоктувальному адаптері (19). Лише за таких умов напівавтоматичне очищення фільтра (SFC+) може працювати нормально.
Для цього повертайте кільце на отворі для повітря із заглушкою (32), поки отвір не стане максимальним.

Щоб задіяти автоматичне вмикання/вимикання пилосмока, встановіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Автоматика пуску та зупинки». |
Щоб увімкнути пилосмок, увімкніть підключений до розетки (3) електроінструмент. Відсмоктувач автоматично починає працювати.
Вимкніть електроінструмент, щоб відсмоктування припинилось. Функція інерційний вибігу в межах автоматики пуску та зупинки забезпечує роботу протягом прибл. 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з відсмоктувального шланга.
Щоб вимкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (5) на символ «Вимикання». |