# Aspirazione a umido

- Non utilizzare l’aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde, incandescenti o esplosive. Non utilizzare l’aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

- L’aspiratore non andrà utilizzato come pompa per acqua. L’aspiratore è destinato alla raccolta di miscele acqua-aria.

Avvertenza: I requisiti per il grado di permeabilità (classe di polveri L) sono stati documentati per la sola aspirazione a secco.

## Fasi operative precedenti all’aspirazione a umido

- All’occorrenza, rimuovere il sacchetto per lo smaltimento (23), oppure il sacchetto raccoglipolvere.

Avvertenza: Per un più agevole smaltimento, quando si aspirano miscele di acqua e particelle solide, utilizzare un sacchetto filtro a umido (accessorio), preposto a separare il liquido dalle particelle solide.

- Introdurre il labbro in gomma (26) nell’accessorio a spazzola (28). vedi Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a umido) (vedere Fig. F)
- Spegnere la pulizia del filtro semiautomatica (SFC+) vedi Pulizia del filtro semiautomatica (vedere fig. I)

## Raccolta di liquidi

- Per accendere l’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Aspirazione».

L’aspiratore è dotato di sensori del livello di riempimento (35). Una volta raggiunto il massimo livello di riempimento, l’aspiratore si spegne. Posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Spegnimento».

Avvertenza: Qualora si aspirino liquidi non conduttivi (ad es. emulsioni di foratura, oli o grassi), l’aspiratore non verrà spento a contenitore pieno. Il livello di riempimento andrà, quindi, costantemente controllato ed il contenitore andrà svuotato per tempo.

- Per spegnere l’aspiratore, posizionare il selettore di modalità (5) sul simbolo «Spegnimento».

- Svuotare il contenitore (1).

Per evitare la formazione di muffe dopo l’aspirazione a umido:

- Estrarre il filtro pieghettato piatto (24) e lasciarlo asciugare accuratamente.
- Prelevare la parte superiore dell’aspiratore (8), aprire la copertura filtro (34) e lasciare asciugare accuratamente entrambe le parti.