# Сухое отсасывание

## Собирание пылевых отложений

Для включения пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ «Режим всасывания». |
Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ „Выключение“. |

## Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. H)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена. Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом (3). В нее можно включить внешний электроинструмент. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

- Монтируйте адаптер пылеудаления (19) см. Монтаж адаптера пылеудаления (см. рис. C).
- Вставьте адаптер пылеудаления (19) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

Указание: при работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха в шланг всасывания (напр., электролобзики, шлифмашины и т. д.), необходимо обязательно открывать отверстие для воздуха с заглушкой (32) на адаптере всасывания (19). Только так можно обеспечить бесперебойную работу полуавтоматического очищения фильтра (SFC+).
Для этого поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой (32), пока отверстие не достигнет максимального размера.

Чтобы задействовать автоматическое включение/выключение пылесоса, установите переключатель режимов (5) на символ «Автоматическое включение/выключение». |
Для включения пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (3). Пылесос запускается автоматически.
Выключите электроинструмент, чтобы пылеудаление прекратилось. Функция работы на выбеге подключенного электроинструментапри автоматическом включении/выключении обеспечивает работу в течение ок. 15 секунд после выключения, чтобы убрать остатки пыли из всасывающего шланга.
Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (5) на символ «Выключение». |