# Montar los accesorios de aspiración

La manguera de aspiración (21) y el módulo SFC+ (20) están equipados con un sistema de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios de aspiración (adaptador para aspiración (19), boquilla encorvada (22)).

## Montaje del adaptador para aspiración (ver figura C)

- Inserte el módulo SFC+ (20) sobre la manguera de aspiración (21), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (31) de la manguera de aspiración.
- Inserte luego el adaptador para aspiración (19) sobre el módulo SFC+ (20), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (31) del módulo SFC+.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (31) hacia el interior y separe los componentes.

## Montar las boquillas y los tubos (ver figura D)

- Inserte la boquilla encorvada (22) sobre la manguera de aspiración (21), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (31) de la manguera de aspiración.
- Inserte luego el accesorio de aspiración deseado (boquilla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiración, etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (22).
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (31) hacia el interior y separe los componentes.