# Spremanje i transport (vidjeti sliku L)

- Omotajte mrežni kabel oko držača kabela (13).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisne cijevi (29) u držače (15), sapnicu za fuge (25) u držač (16), sapnicu za podove (28) u držač (17).
- Otvorite elastične trake držača usisnog crijeva (4) i omotajte usisno crijevo (21) oko gornjeg dijela usisivača i utaknite u držač (4).
  Ponovno objesite elastične trake.
- L-BOXX pričvrstite na prihvate (7).
- Izvadite punu vrećicu za otpad odn. punu vrećicu za prašinu ili ispraznite sakupljenu tekućinu prije transporta usisavača kako biste izbjegli ozljede leđa.
  Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje (6).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkih kotača (12) pritisnite kočnicu upravljačkog kotača (11) prema dolje.