# Montarea accesoriilor de aspirare

Furtunul de aspirare (21) şi modulul SFC+ (20) sunt prevăzute cu un sistem de prindere cu clips prin care se pot racorda accesoriile de aspirare (adaptorul de aspirare (19), duza îndoită (22)).

## Montarea adaptorului de aspirare (consultaţi imaginea C)

- Împingeţi modulul SFC+ (20) pe furtunul de aspirare (21), până când cele două butoane de apăsare (31) ale furtunului de aspirare se fixează sonor în poziţie.
- Montaţi apoi adaptorul de aspirare (19) pe modulul SFC+ (20), împingând până când cele două butoane (31) ale modulului SFC+ se fixează sonor.
- Pentru demontare, apăsaţi spre interior butoanele (31) şi trageţi componentele în vederea distanţării.

## Montarea duzelor şi tuburilor (consultaţi imaginea D)

- Împingeţi duza îndoită (22) pe furtunul de aspirare (21), până când cele două butoane de apăsare (31) ale furtunului de aspirare se fixează în poziţie cu un zgomot perceptibil.
- Fixaţi apoi accesoriul de aspirare dorit (duză pentru podele, duză pentru rosturi, tub de aspirare etc.) pe duza îndoită (22).
- Pentru demontare, apăsaţi spre interior butoanele (31) şi trageţi componentele în vederea distanţării.