# Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. skadet filter), må sugeren slås av umiddelbart. Feilen må utbedres før sugeren tas i bruk igjen.

Problem | Løsning
--- | ---
Sugeturbinen starter ikke. | Kontroller strømledningen, støpselet, sikringen, stikkontakten og nivåfølerne (35).
Bryteren for driftsmodus (5) står på "Start/stopp-automatikk". Sett bryteren for driftsmåte (5) på symbolet "Suging", eller slå på det tilkoblede elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (3).
Sugeturbinen slås av. | Tøm beholderen (1).
Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømming av beholderen. | Slå av sugeren og vent 5 sekunder, slå den på igjen etter 5 sekunder.
Rengjør nivåfølerne (35) mellomrommet mellom nivåfølerne (35) med en børste.
Sugekraften blir dårligere. | Fjern tilstopping i sugemunnstykket, støvsugerrøret (29), sugeslangen (21) eller det flate foldefilteret (24).
Skift avfallspose (23) eller støvpose.
Fest filterdekselet (34) riktig.
Sett sugeroverdelen (8) riktig på, og lukk låsene (9).
Skift ut det flate foldefilteret (24).
Støv kommer ut under suging | Kontroller at det flate foldefilteret (24) sitter riktig.
Skift ut det flate foldefilteret (24).
Utkoblingsautomatikken (våtsuging) starter ikke. | Rengjør nivåfølerne (35) mellomrommet mellom nivåfølerne (35) med en børste.
Utkoblingsautomatikken fungerer ikke ved væsker som ikke er elektrisk ledende eller ved skumdannelse. Kontroller nivået i filteret kontinuerlig.
Filterrensingen fungerer ikke. | Skyv SFC+-bryteren (18) bakover (stilling I).