# Kuru emme

## Biriken tozların emilmesi

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

Elektrik süpürgesini açmak için işletme türü seçme şalterini (5) „Emme“ sembolü üzerine getirin. |
Elektrik süpürgesini kapatmak için işletme türü seçme şalterini (5) "Kapalı" sembolü üzerine getirin. |

## Çalışan elektrikli el aletlerinden çıkan tozun emilmesi (Bakınız: Resim H)

- Aletten çıkan atık hava çalışılan mekana geri veriliyorsa, yeterli bir hava değişim oranının sağlanması gerekir. Bu konudaki ulusal yönetmeliklere uyun.

Bu elektrikli süpürgeye bir koruyucu kontaklı priz (3) entegre edilmiştir. Bu prize dışarıdan bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin izin verilen maksimum bağlantı gücüne dikkat edin.

- Emme adaptörünü takın (19) Bakınız Emme adaptörünün takılması (bkz. Resim C).
- Emme adaptörünü (19) elektrikli el aletinin emme rakoruna takın.

Not: Emme hortumundaki hava beslemesi düşük olan elektrikli el aletleri ile çalışırken (örneğin dekupaj testereleri, taşlama/zımparalama makineleri vb.) ters hava deliği (32) emme adaptöründe (19) açılmalıdır. Ancak bu yolla yarı otomatik filtre temizleme sistemi (SFC+) sorunsuz biçimde çalışır.
Ters hava deliği (32) üzerindeki halkayı, maksimum açıklık oluşuncaya kadar çevirin.

Elektrik süpürgesinin Başlat/Durdur otomatiğini çalıştırmak için işletme türü seçme şalterini (5) "Başlat/Durdur otomatiği" sembolü üzerine getirin. |
Elektrik süpürgesini çalıştırmak için prize (3) takılı bulunan elektrikli el aletini açın. Elektrik süpürgesi otomatik olarak çalışır.
Emme işlemini sonlandırmak için elektrikli el aletini kapatın. Başlat/Durdur otomatiği emme hortumunda kalan tozların emilmesi için 15 saniye daha çalışır.
Elektrik süpürgesini kapatmak için işletme türü seçme şalterini (5) "Kapalı" sembolü üzerine getirin. |