# Poloautomatické čistenie filtra (pozri obrázok I)

Najneskôr vtedy, keď je vysávací výkon nedostatočný, treba uskutočniť čistenie filtra.

Frekvencia čistenia filtra závisí od druhu prachu a jeho množstva. V prípade pravidelného čistenia zostáva maximálny dopravný (vysávací) výkon vysávača zachovaný dlhšie.

Pri poloautomatickom čistení filtra (SFC+) sa lamely filtra čistia od usadeného prachu obrátením toku vzduchu.

Povrchovo znečistený skladaný filter je plne funkčný. Manuálne vyčistenie skladaného filtra vyklepaním alebo vyfúkaním nie je potrebné a dokonca môže filter poškodiť.

Upozornenie: Poloautomatické čistenie filtra je z výroby aktivované (spínač SFC+ (18) b polohe I).

- Iniciovanie čistenia filtra SFC+
  Zatvorte dlaňou otvor dýzy a otvor sacej hadice.
  alebo pri namontovanom module SFC+ (20):
  Zatlačte spúšť (33) cca na 10 sekúnd nadol.
- Deaktivácia SFC+
  Posuňte spínač SFC+ (18) dopredu (poloha 0).
- Aktivácia SFC+
  Posuňte spínač SFC+ (18) dozadu (poloha I).