# إدخال/إخراج كيس التصريف أو كيس الغبار (الشفط الجاف) (انظر الصور E1−E2)

لغرض الشفط الجاف يمكنك تركيب كيس التصريف (23) أو كيس الغبار (التوابع) في الحاوية (1). وبذلك يتم تسهيل عملية التخلص من الغبار.

ملحوظة: في حالة استخدام كيس الفلتر الورقي يلزم إيقاف وظيفة التنظيف نصف الأوتوماتيكي للفلتر (SFC+‎) أما في حالة استخدام كيس الفلتر القماشي فمن الأفضل فعل ذلك انظر وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية (انظر الصورة I).

##

- افتح الأقفال (9) واخلع الجزء العلوي للشافطة (8).

- ضع كيس التصريف (23) في الحاوية بينما فتحة الملء متجهة لأعلى (1).
- اسحب فتحة الملء عبر شفة التوصيل حتى تصل إلى حز شفة التوصيل.
- تأكد أن كيس التصريف (23) ملتصق تماما بالجدران الداخلية للوعاء (1).
- اطو بقية كيس التصريف (23) فوق حافة الوعاء (1).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (8) وتأمين الأقفال (9).

##

- افتح الأقفال (9) واخلع الجزء العلوي للشافطة (8).

- اسحب كيس التصريف (23) الممتلئ من شفة التوصيل نحو الخلف.
- أخرج كيس التصريف (23) بحرص دون إتلافه من الحاوية (1).
  احرص في تلك الأثناء على ألا يحتك كيس التصريف بشفة التوصيل أو بأية أشياء حادة أخرى.
- اسحب غطاء الشريط اللاصق وقم بغلق كيس التصريف بالقفل اللاصق.
  بعدها قم بربط كيس التصريف (23) أسفل فتحة الملء بغطاء الشريط اللاصق.

##

- افتح الأقفال (9) واخلع الجزء العلوي للشافطة (8).

- اسحب كيس الغبار الممتلئ من شفة الوصل نحو الخلف. اغلق فتحة كيس الغبار من خلال قلب الغطاء. أخرج كيس الغبار المغلق من الحاوية (1).
- قم بتركيب كيس الغبار الجديد علی شفة وصل الشافطة. تأكد أن كيس الغبار يرتكز بكامل طوله مع الجدار الداخلي للوعاء (1).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (8) وتأمين الأقفال (9).