# Техникалық мәліметтер

Ылғалды/құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200
Жиілік | Гц | 50–60
Контейнер көлемі (брутто) | л | 35
Таза көлемі (сұйықтық) | л | 19
Шаң жинағыш көлемі | л | 19
Макс. вакуумA)
Шаңсорғыш | гПа | 230
Турбина | гПа | 254
Макс. өткізу көлеміA)
Шаңсорғыш | л/с м³/с м³/сағ | 36 0,036 129,6
Турбина | л/с м³/с м³/сағ | 74 0,074 266,4
Макс. сору қуаты | Вт | 1380
Қатпарлы сүзгі ауданы | м² | 0,615
Шаң класы |  | L
СалмағыB) | кг | 11,6
Қорғаныс класы |  | /I
Шаңсорғыштың қорғаныс дәрежесі |  | IPX4
Швейцариялық қуат ашасының қорғаныс класы |  | IP55

A)

  Ø 35 мм және ұзындығы 3 м сору шлангымен өлшелген

B)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы
Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат
--- | --- | ---
230 В | 2200 Вт | 100 Вт

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.