# Tekniske data

Våt-/tørrsuger |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Opptatt effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50−60
Beholdervolum (brutto) | l | 35
Nettovolum (væske) | l | 19
Støvposevolum | l | 19
Maks. vakuumA)
Støvsuger | hPa | 230
Turbin | hPa | 254
Maks. gjennomstrømningsmengdeA)
Støvsuger | l/s m³/s m³/t | 36 0,036 129,6
Turbin | l/s m³/s m³/t | 74 0,074 266,4
Maks. sugeeffekt | W | 1380
Areal foldefilter | m² | 0,615
Støvklasse |  | L
VektB) | kg | 11,6
Kapslingsgrad |  | /I
Kapslingsgrad, suger |  | IPX4
Kapslingsgrad nettstøpsel Sveits |  | IP55

A)

  Målt med støvsugerslange med diameter på 35 mm og lengde på 3 m

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatikk
Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.