# Märgimemine

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana. Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.

Suunis: Vastavus läbilaskeastmele (tolmuklass L) esitatud nõuetele on tõendatud ainult kuivimemise korral.

## Töösammud märgimemisel

- Eemaldage vajaduse korral jäätmekäitluskott (23) või tolmukott.

Suunis: vee ja tahke aine segude imemisel kasutage jäätmekäitluse lihtsustamiseks märgfiltrikotti (lisavarustus), mis eraldab vedeliku tahkest ainest.

- Asetage kummihuul (26) põrandaotsakusse (28). vaadake Kummihuule paigaldamine (märgimemine) (vt jn F)
- Lülitage poolautomaatne filtripuhastus (SFC+) välja vaadake Poolautomaatne filtripuhastus (vt jn I)

## Vedelike imemine

- Tolmuimeja sisselülitamiseks, seadke töörežiimi valikulüliti (5) sümbolile „Imemine“.

Tolmuimeja on varustatud täitetaseme anduritega (35). Kui maksimaalne täitekõrgus on saavutatud, lülitub tolmuimeja välja. Seadke töörežiimi valikulüliti (5) sümbolile „Väljalülitamine“.

Suunis: mittejuhtivate vedelike (nt puurimisemulsioon, õlid ja määrded) imemisel ei lülitu tolmuimeja täis anuma korral välja. Täitetaset tuleb pidevalt kontrollida ja anum õigeaegselt tühjendada.

- Tolmuimeja väljalülitamiseks, seadke töörežiimi valikulüliti (5) sümbolile „Väljalülitamine“.

- Tühjendage anum (1).

Märgimemise järel hallituse tekkimise vältimiseks:

- Võtke voldikfilter (24) välja ja laske sel korralikult kuivada.
- Eemaldage tolmuimeja ülaosa (8), avage filtrikate (34) ja laske mõlemal hästi kuivada.