# Halvautomatisk filterrensing (se bilde I)

Filterrensingen må aktiveres senest når sugeeffekten ikke er tilstrekkelig lenger.

Hyppigheten til filterrensingen avhenger av støvtypen og -mengden. Ved jevnlig bruk opprettholdes maksimal kapasitet lenger.

Ved halvautomatisk filterrensing (SFC+) renses lamellene til det flate foldefilteret for oppsamlet støv ved at luftstrømmen snus.

Foldefilterets funksjon svekkes ikke av at filteret er skittent på overflaten. Manuell rengjøring av det flate foldefilteret ved å banke på det eller blåse det rent er ikke nødvendig og kan skade filteret.

Merknad: Den halvautomatiske filterrensingen er aktivert fra fabrikken (SFC+-bryteren (18) i stillingen I).

- Utløse SFC+-filterrensing
  Steng munnstykke- eller sugeslangeåpningen med håndflaten.
  Eller, hvis SFC+-modul (20)er montert:
  Trykk utløseren (33) ned i ca. 10 sekunder.
- Deaktivere SFC+
  Skyv SFC+-bryteren (18) forover (stilling 0).
- Aktivere SFC+
  Skyv SFC+-bryteren (18) bakover (stilling I).