# Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Menovitý príkon | W | 1 200
Frekvencia | Hz | 50–60
Objem nádoby vysávača (brutto) | l | 35
Čistý objem (kvapalina) | l | 19
Objem vrecka na prach | l | 19
Max. podtlakA)
Vysávač | hPa | 230
Turbína | hPa | 254
Max. prietokA)
Vysávač | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Turbína | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
Max. sací výkon | W | 1 380
Plocha skladaného filtra | m² | 0,615
Trieda prachu |  | L
HmotnosťB) | kg | 11,6
Trieda ochrany |  | /I
Stupeň ochrany vysávača |  | IPX4
Stupeň ochrany zástrčky Švajčiarsko |  | IP55

A)

  merané so sacou hadicou Ø 35 mm a dĺžkou 3 m

B)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Automatické spustenie/zastavenie
Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia.
Pri modeloch špecifických pre danú krajinu sa tieto hodnoty môžu líšiť. Prosím, všimnite si údaje na zásuvke vysávača.