# Odstránenie porúch

- V prípade poruchy (napr. prasknutia filtra) je potrebné vysávač okamžite vypnúť. Pred novým uvedením do prevádzky musí byť porucha odstránená.

Problém | Pomoc
--- | ---
Sacia turbína sa nerozbehne. | Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku, poistku, zásuvku a snímače hladiny (35).
Prepínač druhov prevádzky (5) je na „Automatika štart/stop“. Prepínač druhov prevádzky (5) nastavte na symbol „Vysávanie“, príp. zapnite elektrické náradie pripojené do zásuvky (3).
Sacia turbína sa vypne. | Vyprázdnite nádobu (1).
Sacia turbína sa po vyprázdnení nádoby nerozbehne. | Vysávač vypnite a počkajte 5 sekúnd. Po 5 sekundách ho znova zapnite.
Snímače hladiny (35) a medzipriestory snímačov hladiny (35) vyčistite kefkou.
Sací výkon klesá. | Odstráňte upchatie z nasávacej dýzy, sacej rúry (29), sacej hadice (21) alebo hlavného filtra (24).
Vymeňte odpadové vrecko (23) alebo vrecko na prach.
Kryt filtra (34) správne zacvaknite.
Hornú časť vysávača (8) správne nasaďte a zatvorte uzávery (9).
Vymeňte plochý skladaný filter (24).
Unikanie prachu pri vysávaní | Skontrolujte správne osadenie plochého skladaného filtra (24).
Vymeňte plochý skladaný filter (24).
Automatika vypínania (vysávanie namokro) nereaguje. | Snímače hladiny (35) a medzipriestory snímačov hladiny (35) vyčistite kefkou.
Pri elektricky nevodivých kvapalinách alebo tvorbe peny automatika vypínania nefunguje. Stále kontrolujte hladinu.
Čistenie filtra nepracuje. | Posuňte spínač SFC+ (18) dozadu (poloha I).