# Säilytys ja kuljetus (katso kuva L)

- Kääri sähköjohto johtopidikkeen (13) ympärille.
- Aseta tarvikkeet asiaankuuluviin pidikkeisiin: imuputket (29) pidikkeisiin (15), rakosuulake (25) pidikkeeseen (16) ja lattiasuulake (28) pidikkeeseen (17).
- Avaa imuletkun pidikkeen (4) joustohihnat ja asenna imuletku (21) imurin yläosan ympärille pidikkeeseen (4).
  Kiinnitä joustohihnat paikoilleen.
- Kiinnitä L-BOXX kiinnityskohtiin (7).
- Selän rasittumisen välttämiseksi poista täysi jätesäkki/pölypussi tai tyhjennä imuroitu neste ennen imurin kuljetusta.
  Kanna imuria vain kantokahvan (6) avulla.
- Vie imuri kuivaan säilytystilaan ja suojaa se luvattomalta käytöltä.
- Lukitse pyörät (12) polkaisemalla pyöräjarru (11) alas.