# Kuivaimurointi

## Kertyneen pölyn imurointi

Käynnistä imuri kääntämällä käyttötavan valitsin (5) symbolin "imurointi" kohdalle. |
Sammuta imuri kääntämällä käyttötavan valitsin (5) symbolin "sammutus" kohdalle. |

## Suora imurointi sähkötyökalulta (katso kuva H)

- Huoneessa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto, jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia maakohtaisia määräyksiä.

Imuri on varustettu turvapistorasialla (3). Siihen voit liittää ulkoisen sähkötyökalun. Muista huomioida imuriin kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.

- Asenna imuadapteri (19) katso Imuadapterin asennus (katso kuva C).
- Kytke imuadapteri (19) sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.

Huomautus: imuadapterin (19) lisäilma-aukko (32) täytyy avata, jos käytettävät sähkötyökalut syöttävät heikosti ilmaa imuletkuun (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.). Vain siten puoliautomaattinen suodatinpuhdistus (SFC+) voi toimia asianmukaisesti.
Käännä sitä varten lisäilma-aukon (32) päällä olevaa rengasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

Kun haluat ottaa imurin käynnistys-/pysäytysautomatiikan käyttöön, käännä käyttötavan valitsin (5) symbolin "käynnistys-/pysäytysautomatiikka" kohdalle. |
Kytke imurin käynnistämiseksi pistorasiaan (3) liitetty sähkötyökalu päälle. Imuri käynnistyy automaattisesti.
Kytke sähkötyökalu pois päältä imuroinnin lopettamiseksi. Käynnistys-/pysäytysautomatiikan jälkikäynti toimii maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyä imuletkussa olevan pölyn pois.
Sammuta imuri kääntämällä käyttötavan valitsin (5) symbolin "sammutus" kohdalle. |