# Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου (βλέπε εικόνα I)

Ο καθαρισμός φίλτρου πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο όταν η αναρροφητική ικανότητα δεν είναι πλέον επαρκής.

Η συχνότητα του καθαρισμού του φίλτρου εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα της σκόνης. Η μέγιστη ισχύς αναρρόφησης διατηρείται για περισσότερο χρόνο όταν καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο.

Κατά τον ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου (SFC+) μέσω μιας αντιστροφής του ρεύματος του αέρα καθαρίζονται οι περσίδες του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου από τη συγκεντρωμένη σκόνη.

Ένα επιφανειακά λερωμένο πτυχωτό φίλτρο είναι πλήρως λειτουργικό. Ένας καθαρισμός με το χέρι του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου με ελαφρό χτύπημα ή φύσημα δεν είναι απαραίτητος και μπορεί μάλιστα να προξενήσει ζημιά στο φίλτρο.

Υπόδειξη: Ο ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου είναι ενεργοποιημένος από τη μεριά του εργοστασίου (διακόπτης SFC+ (18) στη θέση I).

- Ενεργοποίηση του καθαρισμού του φίλτρου SFC+
  Με την παλάμη του χεριού κλείστε το άνοιγμα του ακροφυσίου ή το άνοιγμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.
  ή σε περίπτωση συναρμολογημένης μονάδας SFC+ (20):
  Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (33) για περίπου 10 δευτερόλεπτα προς τα κάτω.
- Απενεργοποίηση SFC+
  Σπρώξτε τον διακόπτη SFC+ (18) προς τα εμπρός (θέση 0).
- Ενεργοποίηση SFC+
  Σπρώξτε τον διακόπτη SFC+ (18) προς τα πίσω (θέση I).