# Opbevaring og transport (se billede L)

- Vikl netkablet omkring kabelholderen (13).
- Sæt tilbehøret i de dertil beregnede holdere: Sugerør (29) i holderne (15), fugemundstykke (25) i holderen (16), gulvmundstykke (28) i holderen (17).
- Åbn de elastiske bånd til støvsugerslangeholderen (4), og læg støvsugerslangen (21) omkring støvsugeroverdelen i holderen (4).
  Påsæt de elastiske bånd igen.
- Klik L-BOXX'en på holderne (7).
- Fjern en fyldt bortskaffelsessæk eller en fyldt støvpose, eller fjern opsugede væsker før transport af støvsugeren for at forebygge rygskader.
  Bær kun støvsugeren i bæregrebet (6).
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørg for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.
- For at låse styrehjulene (12) skal du træde styrehjulsbremsen (11) ned.