# Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо смучене | GAS 35 L SFC+
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200
Честота | Hz | 50–60
Обем на контейнера (бруто) | l | 35
Нетен обем (течност) | l | 19
Обем на прахоуловителната торба | l | 19
макс. вакуумA)
Прахосмукачка | hPa | 230
Турбина | hPa | 254
макс. количество на протичанеA)
Прахосмукачка | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
Турбина | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
макс. смукателна мощност | W | 1380
Площ на нагънатия филтър | m² | 0,615
Прахов клас |  | L
ТеглоB) | kg | 11,6
Клас на защита |  | /I
Вид на защита прахосмукачка |  | IPX4
Клас на защита щепсел Швейцария |  | IP55

A)

  измерено с шланг на прахосмукачката Ø 35 mm и 3 m дължина

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

Автоматичен старт/спиране
Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.