# Halvautomatisk filterrengöring (se bild I)

Senast då sugeffekten inte längre är tillräcklig måste filterrengöringen bekräftas.

Hur ofta denna behöver utföras beror på dammtyp och -mängd. Vid regelbunden användning håller maximal effekt längre.

Vid den halvautomatiska filterrengöringen (SFC+) rengörs veckfilterlamellerna från avlagrat damm genom att vända luftströmmen.

Ett veckfilter som bara har ytlig smuts är fullt funktionsdugligt. Manuell rengöring av veckfiltret med hjälp av knackning eller blåsning är inte nödvändigt och kan dessutom skada filtret.

Observera: den halvautomatiska filterrengöringen är aktiverad från fabriken (SFC+-brytare (18) i läge I).

- Utlösa SFC+-filterrengöring
  Stäng munstyckets eller sugslangens öppning med handflatan.
  eller vid monterad SFC+-modul (20):
  Tryck utlösaren (33) neråt i ca. 10 sekunder.
- Avaktivera SFC+
  Skjut SFC+-brytaren (18) framåt (läge 0).
- Aktivera SFC+
  Skjut SFC+-brytaren (18) bakåt (läge I).