# Trikčių šalinimas

- Įvykus trikčiai (pvz., įtrūkus filtrui), siurblį reikia iškart išjungti. Prieš įjungiant iš naujo, būtina pašalinti triktį.

Gedimas | Šalinimas
--- | ---
Neįsijungia siurbimo turbina. | Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį, kištukinį lizdą ir lygio pripildymo jutiklius (35).
Veikimo režimų perjungiklis (5) nustatytas ties „Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisas“. Veikimo režimų perjungiklį (5) nustatykite ties simboliu „Siurbti“ arba įjunkite prie kištukinio lizdo (3) prijungtą elektrinį įrankį.
Išsijungia siurbimo turbina. | Ištuštinkite rezervuarą (1).
Po rezervuaro ištuštinimo nebeįsijungia siurbimo turbina. | Siurblį išjunkite ir 5 sekundes palaukite, po 5 sekundžių vėl įjunkite.
Pripildymo lygio jutiklius (35) bei erdvę tarp pripildymo lygio jutiklių (35) išvalykite šepetėliu.
Mažėja siurbimo galia. | Pašalinkite kamščius iš siurbimo antgalių, siurbimo vamzdžių (29), siurbimo žarnos (21) ir plokščio klostyto filtro (24).
Pakeiskite šalinimo maišelį (23) arba dulkių surinkimo maišelį.
Tinkamai užfiksuokite filtro dangtį (34).
Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį (8) ir užspauskite užraktus (9).
Pakeiskite plokščią klostytą filtrą (24).
Siurbiant prasiskverbia dulkių | Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokščias klostytas filtras (24).
Pakeiskite plokščią klostytą filtrą (24).
Nesuveikia automatinis išjungimo įtaisas (skysčių siurbimas). | Pripildymo lygio jutiklius (35) bei erdvę tarp pripildymo lygio jutiklių (35) išvalykite šepetėliu.
Jei skysčiai nėra laidūs elektrai arba jei susidaro putų, automatinis išjungimo įtaisas neveikia. Nuolat tikrinkite pripildymo lygį.
Neveikia filtro valymo įtaisas. | SFC+ jungiklį (18) pastumkite atgal (padėtis I).