# Полуавтоматско чистење на филтерот (види слика I)

Подоцна, откако јачината на всисување ќе се намали, филтерот мора да се исчисти.

Колку често треба да се чисти филтерот зависи од видот и количината на правта. Со редовна употреба, максималниот капацитет подолго се задржува.

При полуавтоматското чистење на филтерот (SFC+) со промена на струењето на воздухот ќе се исчисти насобраната прашина од ламелите на набраниот филтер.

Доколку набраниот филтер е извалкан на површината, тој сепак е целосно функционален. Рачно чистење на набраниот филтер со тропање или издувување не е потребно и може да го оштети филтерот.

Напомена: Полуавтоматското чистење на филтерот е фабрички активирано (SFC+ прекинувач (18) во позиција I).

- Активирање на SFC+ чистење на филтерот
  Со дланката затворете ги отворите на млазниците или отворот за всисување.
  или при монтиран SFC+-модул(20):
  Држете го активаторот (33) притиснат надолу околу 10 секунди.
- Деактивирање на SFC+
  Притиснете го SFC+-прекинувачот (18) нанапред (позиција 0).
- Активирање на SFC+
  Притиснете го SFC+-прекинувачот (18) наназад (позиција I).