# 반자동 필터 청소 기능(그림 I 참조)

흡입 성능이 충분하지 않게 되면 필터 청소 시스템을 작동해야 합니다.

필터 청소 시스템의 빈도는 분진 종류와 분량에 따라 좌우됩니다. 정기적으로 사용하면 최대 흡입 성능이 오래 유지됩니다.

반자동식 필터 클리닝(SFC+) 시 공기 흐름의 방향전환을 통해서 플랫 주름 필터 판의 쌓인 먼지가 청소됩니다.

필터의 표면에만 오염물질이 묻어 있는 경우 작동에는 아무런 이상이 없습니다. 먼지를 털어내거나 공기를 불어 넣어 수동으로 필터를 청소할 필요는 없으며 수동으로 필터를 청소할 경우 필터가 손상될 수 있습니다.

지침: 반자동식 필터 클리닝 기능은 공장 출고 시 활성화되어 있습니다(SFC+ 스위치 (18) 위치 I).

- SFC+-필터 클리닝 작동
  손바닥으로 노즐 또는 흡입 호스 구멍을 가리십시오.
  또는 SFC+ 모듈 (20) 이 장착되어 있는 경우:
  작동장치 (33) 를 10초 정도 아래쪽으로 누르십시오.
- SFC+ 비활성화
  SFC+ 스위치 (18) 를 앞쪽으로 미십시오(위치 0).
- SFC+ 활성화
  SFC+ 스위치 (18) 를 뒤쪽으로 미십시오(위치 I).