# Yarı otomatik filtre temizleme (Bakınız: Resim I)

Emme gücü yetersiz duruma gelince filtre temizleme sistemi çalıştırılmalıdır.

Filtrenin hangi sıklıkla temizleneceği toz türüne ve toz miktarına bağlıdır. Düzenli kullanımda maksimum sevk kapasitesi uzun süre muhafaza edilir.

Yarı otomatik filtre temizlemesinde (SFC+) hava akışının ters yöne döndürülmesi yoluyla yassı katlanabilir filtre biriken tozdan arındırılır.

Sadece yüzeyi kirlenen katlanabilir filtre tam işlev görmeye devam eder. Yassı katlanır filtrenin bir yere vurularak veya basınçlı hava ile manüel olarak temizlenmesi gerekli değildir ve filtreye zarar verebilir.

Not: Yarı otomatik filtre temizleme fabrika tarafından etkinleştirilmiştir (SFC+ şalteri (18) I konumunda).

- SFC+ filtre temizlemenin çalıştırılması
  Avuç içinizle meme veya emme hortumu deliğini kapatın.
  veya SFC+ modülü takılıyken (20):
  Çalıştırıcıyı (33) yakl. 10 saniye aşağı doğru bastırın.
- SFC+'nin devre dışı bırakılması
  SFC+ şalterini (18) öne doğru itin (0 konumu).
- SFC+'nin etkinleştirilmesi
  SFC+ şalterini (18) arkaya doğru itin (I konumu).