# Namestitev sesalnega pribora

Gibka sesalna cev (21) in modul SFC+ (20) sta opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (adapter za odsesavanje (19), kolenasta šoba (22)).

## Namestitev odsesovalnega nastavka (glejte sliko C)

- Modul SFC+ (20) na gibko sesalno cev (21) namestite tako, da se pritisna gumba (31) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Adapter za odsesavanje (19) nato na modul SFC+ (20) namestite tako, da se pritisna gumba (31) modula SFC+ slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite gumba (31) in sestavne dele povlecite drug z drugega.

## Namestitev šob in cevi (glejte sliko D)

- Kolenasto šobo (22) na gibko sesalno cev (21) namestite tako, da se pritisna gumba (31) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Nato na kolenasto šobo (22) močno namestite želen sesalni pribor (šobo za tla, šobo za fuge, sesalno cev itd.).
- Za odstranitev pritisnite gumba (31) in sestavne dele povlecite drug z drugega.