# Tørrsuging

## Oppsuging av støv som har satt seg fast

For å slå på sugeren setter du bryteren for driftsmåde (5) på symbolet "Suging". |
For å slå av sugeren setter du bryteren for driftsmåte (5) på symbolet "Slå av". |

## Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde H)

- Luftutskiftingshastigheten i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

En jordet stikkontakt (3) er integrert i støvsugeren. Denne kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

- Monter støvsugeradapteren (19) se Montere støvsugeradapter (se bilde C).
- Sett støvsugeradapteren (19) i sugestussen til elektroverktøyet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og slipemaskiner) må falskluftåpningen (32) til støvsugeradapteren (19) åpnes. Dette er nødvendig for at den halvautomatiske filterrengjøringen (SFC+) skal fungere uten problemer.
Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen (32) til maksimal åpning.

For å bruke start/stopp-automatikken til sugeren setter du bryteren for driftsmåte (5) på symbolet "Start/stopp-automatikk". |
For å bruke sugeren slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (3). Sugeren starter automatisk.
Slå av elektroverktøyet for å avslutte sugingen. Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken varer i opptil 15 sekunder, slik at støvet som er igjen i sugeslangen suges ut.
For å slå av sugeren setter du bryteren for driftsmåte (5) på symbolet "Slå av". |