# Suché sání

## Vysávání usazeného prachu

Pro zapnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „vysávání“. |
Pro vypnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „vypnutí“. |

## Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí (viz obrázek H)

- Pokud se výstupní vzduch vrací zpátky do místnosti, musí se v místnosti zajistit dostatečná míra výměny vzduchu. Dodržujte příslušné národní předpisy.

Ve vysavači je integrovaná zásuvka s ochranným kontaktem (3). Zde můžete připojit externí elektrické nářadí. Dodržujte maximální přípustný příkon připojeného elektrického nářadí.

- Namontujte odsávací adaptér (19) viz Montáž odsávacího adaptéru (viz obrázek C).
- Nasaďte odsávací adaptér (19) na odsávací hrdlo elektrického nářadí.

Upozornění: Při práci s elektrickým nářadím, u něhož se do sací hadice přivádí malé množství vzduchu (např. kmitací pily, brusky), musí být otevřený otvor falešného vzduchu (32) na odsávacím adaptéru (19). Jen tak může poloautomatické čištění filtru (SFC+) správně pracovat.
Za tímto účelem otočte kroužek nad otvorem falešného vzduchu (32) tak, aby vznikl maximální otvor.

Pro aktivaci automatického zapnutí/vypnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „automatické zapnutí/vypnutí“. |
Pro zapnutí vysavače zapněte elektronářadí, které je zapojené do zásuvky (3). Vysavač se automaticky zapne.
Pro ukončení odsávání vypněte elektronářadí. Funkce doběhu u automatického zapnutí/vypnutí běží ještě dalších 15 sekund, aby se ze sací hadice odsál zbytek prachu.
Pro vypnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (5) na symbol „vypnutí“. |