# Félautomatikus szűrőtisztítás (lásd a I ábrát)

Legkésőbb akkor, ha az elszívási teljesítmény már nem kielégítő, aktiválni kell a szűrőtisztítást.

A szűrőtisztítás gyakorisága a por fajtájától és mennyiségétől függ. Rendszeres alkalmazás esetén a maximális szállítási teljesítmény hosszabb ideig fennmarad.

A félautomatikus szűrőtisztítás (SFC+) esetén a lapos redős szűrőt a fordított irányú levegőáram megtisztítja a lerakódott portól.

Ha egy redős szűrőnek csak a felülete van elszennyeződve, az még teljes mértékben működésképes. A lapos redős szűrő kiütögetéssel vagy átfúvásával való kitisztítására nincs szükség és az még a szűrő megrongálódásához is vezethet.

Megjegyzés: A félautomatikus szűrőtisztítás gyárilag be van kapcsolva (a (18) SFC+-kapcsoló a I helyzetben van).

- Az SFC+-szűrőtisztítás kiváltása
  Zárja le a tenyerével a fúvóka- vagy szívótömlő-nyílást.
  vagy, ha a (20) SFC+-modul fel van szerelve:
  Nyomja le kb. 10 másodpercre a (33) kioldót.
- Az SFC+ deaktiválása
  Tolja előre a (18) SFC+-kapcsolót (0 helyzet).
- Az SFC+ aktiválása
  Tolja hátra a (18) SFC+-kapcsolót (I helyzet).