# Vendosni/hiqni qesen e asgjësimit ose qesen e pluhurit (thithje e thatë) (shih figurën E1−E2)

Për thithje të thatë mund të vendosni një qese asgjësimi (23) ose një qese pluhuri (aksesor) në kontejner (1). Kjo e bën më të lehtë hedhjen e pluhurit.

Shënim: Kur përdorni një qese filtri prej letre ju duhet, kur përdorni një qese filtri prej pëlhure këshillohet të fikni pastrimin gjysmë automatik të filtrit (SFC+) shih Pastrimi gjysmë automatik i filtrit (shih figurën I).

##

- Hapni bravat (9) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8).

- Vendoseni qesen e asgjësimit (23) me pjesën e hapur për sipër në kontejner (1).
- Tërhiqeni vrimën mbushëse mbi fllanxhën lidhëse në zgavrën e fllanxhës lidhëse.
- Sigurohuni që qesja e asgjësimit (23) të përshtatet plotësisht në muret e brendshme të kontejnerit (1).
- Palosni pjesën tjetër të qeses së asgjësimit (23) mbi buzët e kontejnerit (1).

- Vendosni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8) dhe mbyllni fiksuesit (9).

##

- Hapni bravat (9) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8).

- Tërhiqeni qesen e mbushur të asgjësimit (23) nga pas fllanxhës lidhëse.
- Hiqeni me kujdes qesen e asgjësimit (23) nga kontejneri pa e dëmtuar (1).
  Sigurohuni që qesja e asgjësimit të mos prekë fllanxhën lidhëse ose objekte të tjera të mprehta.
- Hiqni mbulesën e shiritit ngjitës dhe mbyllni qesen e asgjësimit.
  Më pas lidhni qesen e asgjësimit (23) poshtë hapjes së mbushjes me mbulesën e shiritit ngjitës të hapur.

##

- Hapni bravat (9) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8).

- Tërhiqeni qesen e mbushur të pluhurit nga pas fllanxhës lidhëse. Mbyllni hapjen e qeses së pluhurit duke e palosur kapakun. Nxirrni qesen e mbyllur të pluhurit nga kontejneri (1).
- Vendosni qesen e re të pluhurit mbi fllanxhën lidhëse së fshesës me korrent. Sigurohuni që gjatësia e plotë e qeses së pluhurit të jetë në murin e brendshëm të kontejnerit (1).

- Vendosni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (8) dhe mbyllni fiksuesit (9).